**附件一**

**01标段：花境大道古树标识标牌设计、制作及安装明细**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **现场图** | **规格（mm）** | **材质** | **工艺要求** |
| 1 | 水杉科普标识（玻璃板上） | 15016d102287d7e94ef156822691508 | 单块1000\*1000允许误差（±5%） | 304不锈钢 | 304耐候钢板激光切割，精工打磨焊接，金属电镀工艺电镀拉丝古铜红铜色做旧工艺 |
| 2 | 水杉科普标牌（玻璃内） | 直径7500（在此直径内进行设计）  允许误差（±5%） | 304不锈钢 | 304耐候钢板激光切割，精工打磨焊接，金属电镀工艺电镀拉丝古铜红铜色做旧工艺 |
| 3 | 墨西哥落羽杉科普标识（玻璃板上） | 85d231ec47c54bb7cb579e468b14265 | 单块1000\*1000  允许误差（±5%） | 304不锈钢 | 304耐候钢板激光切割，精工打磨焊接，金属电镀工艺电镀拉丝古铜红铜色做旧工艺 |
| 4 | 墨西哥落羽杉年轮科普标牌 | 750\*750  允许误差（±5%） | 304不锈钢 | 304耐候钢板激光切割，精工打磨焊接，金属电镀工艺电镀拉丝古铜红铜色做旧工艺 |
| 5 | 雪松科普标牌（树边） | b61f72e24c8ff84722e46cbdda026bd | 780\*500  允许误差（±5%） | 304不锈钢 | 304耐候钢板激光切割，精工打磨焊接，金属电镀工艺电镀拉丝 |
| 6 | 雪松科普标识（挂墙） | 600\*450  允许误差（±5%） | 304不锈钢 | 304耐候钢板激光切割，精工打磨焊接，金属电镀工艺电镀拉丝 |
| 7 | 樟树科普标牌 | a55c007e368fe8be040b5facaae1269 | 1800\*800  允许误差（±5%） | 304不锈钢 | 304耐候钢板激光切割，精工打磨焊接，金属电镀工艺电镀拉丝古铜红铜色做旧工艺 |
| 8 | 樟树科普标识（挂墙） | 600\*450  允许误差（±5%） | 304不锈钢 | 304耐候钢板激光切割，精工打磨焊接，金属电镀工艺电镀拉丝古铜红铜色做旧工艺 |

**01标段：花境大道一级展牌设计、制作及安装明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **规格(mm)** | **材质** | **工艺要求** |
| 1 | “中央花境大道”一级展牌 | 350\*350\*400  允许误差（±5%） | 304不锈钢 | 304耐候钢板激光切割，精工打磨焊接，金属电镀工艺电镀拉丝古铜红铜色做旧工艺 |

**02标段：药用植物专类园设计明细**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **现场图** | **规格（mm）** |
| 1 | 药用廊架科普展牌1 |  | 1200\*600允许误差（±5%） |
| 2 | 药用廊架科普展牌2 | 1200\*600允许误差（±5%） |
| 3 | 药用廊架科普展牌3 | 600\*600允许误差（±5%） |
| 4 | 廊架区景观隔离带 | 5649b84debf4528ea71e87e13ede48d  17a0281afed5a1b72b985a20fb1262a | 650\*550允许误差（±5%） |
| 5 | 药用植物廊架花草区标牌 | 680\*500允许误差（±5%） |
| 6 | 隔离林带标牌 | 780\*1800允许误差（±5%） |
| 7 | 芳香区标牌 | 700\*1800允许误差（±5%） |
| 8 | 专类园区域简介标牌（如珙桐科普牌） | 500\*1600允许误差（±5%） |
| 9 | 种植池标牌 | 650\*650允许误差（±5%） |